شرایط محیطی و ایمنی لازم جهت دستگاه آب مقطر گیری

ایجاد فضای مناسب در آزمایشگاه

رعایت فاصله مناسب دستگاه آب مقطر گیری (3.5 لیتری ) با دستگاه موجود دیگر در آزمایشگاه

رعایت فاصله ایمنی کاربر با دستگاه در هنگام کار

اطمینان از عدم وجود نوسانات برقی در هنگام کار