**محل نصب دستگاه:**

**دستگاه باید در سطح صاف و دور از رطوبت قرارگیرد.**

**سطحي كه آون بر روي آن قرار مي گيرد بايد صاف و محكم باشد. مطمئن شويد كه محل قرارگيري مي تواند وزن دستگاه را تحمل نمايد.**

**بايد پشت وطرفين دستگاه فاصله كافي حداقل (30 سانتي متر) وجود داشته باشد. اين کار براي راهبري درست و همچنين پخش گرماي ايجاد شده ضروري است.**

**ابتدا دستگاه را به برق شهر متصل نماييد.**

**(ولتاژ 220 v , (50Hzسپس كليد را در حالت 1 قرار دهيدتا دستگاه روشن شود.**

**سر راه ورودی برق شهر یک ترانس برای کنترل نوسانات ولتاژقراردهیدتا از آسیب به دستگاه جلوگیری شود.**