شرایط محل نصب دستگاه نیتروژن دهی پلاسمایی دیواره سرد

محیطی مناسب و تمیز با کف و دیوار ترجیحا سرامیک با مشخصات زیر:

* مساحت: 15 متر مربع
* **تک فاز220  ولت**
* ترجیحاً دارای برق 25 آمپر
* دارای تهویه مناسب و قوی
* هوای فشرده
* شیر آب و محل شستشوی مناسب
* سیستم گردش آب